КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

УП.05.01 Выполнение каменных работ.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Тема урока: Способы и виды Кладка стен из пустотелых камней

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике.

Научиться пользоваться: как правильно класть кирпичную кладку из облицовочного кирпича.

Ход урока:

1. Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка из облицовочного кирпича <https://www.youtube.com/watch?v=Yd9YmNrlfyI>

2. Задание для студентов: **№ 11**

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1. Какой кирпич используется в видео.
2. Перечислите все инструменты, которым пользовался автор.
3. Как правильно вытягивать «рейку»
4. Зачем нужны перчатки автору видео.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 23м, высота 3м, толщина в 2 кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 15-22 (4 окна) и ДН 26-32 (2 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

Решение подобной задачи будет в другом документе.

2.3 Составить инструкционно – технологическая карта по технологии каменных работ кладка стены в 2 кирпича, из облицовочного кирпича

Примерная инструкционно – технологическая карта будет в другом документе.