# Критерии оценки

1. **Плоскость по диагонали справа налево от 1-го ряда до 7-го ряда (Ответ: 0 мм)**
2. **Плоскость по диагонали слева направо от 1-го ряда до 7-го ряда (Ответ: 0 мм)**
3. **Плоскость 4-го ряда по средине (Ответ: 0 мм)**
4. **Вертикальность правой стороны по торцу плитки (Ответ: 0 мм)**
5. **Горизонтальность верхней стороны по торцу плитки (Ответ : 0 мм)**
6. **Линейный размер от 1-го ряда до 7-го ряда слева (Ответ: 1412 мм)**
7. **Линейный размер элемента (Ответ: 30 мм)**
8. **Линейный размер элемента (Ответ: 150 мм)**
9. **Линейный размер элемента (Ответ: 100 мм)**
10. **Радиальный размер (Ответ: 170 мм)**
11. **Чистота рабочего места по завершению (Ответ: присуждается 1 балл, если чистое рабочее место ; присуждается 0 баллов , если рабочее место грязное)**
12. **Затирка швов (Ответ: 1 балл выполнена затирка швов; 0 баллов затирка швов не выполнена)**

# **Методическая рекомендация по измерению**

**За каждый «аспект» присуждается 1 балл. Итого максимальное количество баллов = (12 баллов)**

**За каждый 1мм отклонений снимается 0.1 балла**