«Плотницкое дело»

Спецификация материалов на 1 рабочее место.

Модуль 1
Номер заготовки	Количество	Длина заготовки	Ширина	Толщина	Материал
1	1	600	60	13	сосна/ель
2	1	550	60	13	сосна/ель
3	1	500	60	13	сосна/ель
4	1	450	60	13	сосна/ель
5,6,7,8	4	900	60	30	сосна/ель
9, 10	2	700	60	30	сосна/ель
11	1	700	50	30	сосна/ель
12, 13	2	650	50	30	сосна/ель
14	1	350	50	30	сосна/ель
15, 16	2	450	45	30	сосна/ель
17	1	400	70	20	сосна/ель
Модуль 2
18	1	575	30	35	сосна/ель
19,20,21,22	4	525	30	30	сосна/ель
23,24	2	625	20	35	сосна/ель
25,26	2	475	20	30	сосна/ель
Вспомогательные материалы
Наименование	Количество	Длина	Ширина	Толщина	Материал
Тестовый брусок	1	1000	40	60	сосна/ель
Материал для выполнения чертежей	2	2440	1500	3,5-10	ДВПО
Крепеж
№	Наименование	Количество	Диаметр	Длина	Материал
1	Саморез	60	3,5	41	Сталь
2	Саморез	30	3,5	51	Сталь
3	Саморез	20	4,2	76	Сталь

Древесина для выполнения задания. Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по длине ± 2 мм;

Тестовый брусок 1000 х 60 х 40

Из того же материала, что и для выполнения задания. Сечением 60 х 40 мм. Для каждого участника.

Материал для выполнения чертежей. 2440 х 1500

ДВПО (древесноволокнистая плита облагороженная, однотонная (желательно белая)), МДФ или аналогичный материал. Размер листа должен позволять разместить рабочий чертеж изделия в масштабе 1:1, т.е. иметь длину не менее 2440 мм и ширину не менее 1500 мм. Толщина материала 3,5 - 10 мм. Для каждого участника 3 листа.