**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Состав семьи: Супружеская пара с 3-мя детьми (в возрасте жена – 35 лет, муж – 42 года, дети девочка 5 лет, мальчики 12 и 16 лет.)

Семья предпочитает скандинавский стиль с решением фасадов в преимущественно в светлых оттенках.

Заказчик предоставляет утвержденные планы этажей (см. приложение 2)

**Общая площадь** – 241.9 м2

**Габариты:** 12.0 х 13.9 м (в осях)

**Высота этажа:** 3.3 м

**Фундамент:** железобетонный ленточный

**Наружные стены:** сборные железобетонные – 290мм

**Внутренние несущие стены:** сборные железобетонные – 160мм

**Перегородки** - гипсокартон (ГКЛ) – 80мм

**Кровля:** скатная по деревянной стропильной системе.

**Отделка** – покраска, клинкерная плитка.

**Одноквартирный жилой дом площадью 241,90 кв2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1№п/п | Перечень основных данных и требования | Данные по проектируемому объекту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования | АПЗ |
| 2. | Вид строительства | Новое, капитальное |
| 3. | Стадийность проектирования | ЭП (Архитектурная концепция) |
| 4. | Состав семьи | Количество проживающих 5 человек |
| 5. | Требование по вариантной разработке | Размеры окон по высоте можно варьировать.Количество  и размер окон по ширине на этажах не меняется.Разработать 2 фасада домаКрышу запроектировать скатную, покрытие металлочерепицей Уклон наклона кровли 17о - 30о |
| 6. | Данные об особых условиях строительства | III климатический район, с обычными геологическими условиями. |
| 7. | Общие сведения об участке (месторасположение, границы, площадь) | Участок расположен на территории Московской области. Солнечный р-н, дер. Бакеево.Площадь участка – 0.25 га |
| 8. | Основные технико-экономические показатели | Предусмотреть по индивидуальному проекту новое. строительство одноквартирного жилого дома.*План 1-ого этажа:*Тамбур – 3,4 м2Холл с лестницей на 2-ой этаж – 21,3 м 2Помещения:Техническое помещение – 4.6 м2Кухня-столовая – 14,9 м2С/у – 2,7 м2Лестничная клетка - 2,3 м2Спальня – 14,9 м2Спальня – 18,6 м2Гостиная – 31,6 м2*План 2-ого этажа:*Холл – 25,0 м2Гардеробная – 4,5м2Гардеробная – 4,8м2Спальня – 18,6 м2Спальня – 14,9 м2Спальня – 27,8 м2С/у – 3,1 м2С/у – 10,2 м2Лестничная клетка - 5,3 м2 |
| 9. | Лестничный узел |  Лестница двухмаршевая |
| 10. | Исходно-разрешительная документация | - Задание на проектирование- Ситуационный план |
| 11. | Хозяйственные постройки на участке | - гараж на 2 машины, сарай |
| 12. | Основные требования к отделке здания | Архитектурные решения фасадов, отдельных элементов и декоративных приемов в отделке здания выполнить на основании пожеланий заказчика.В отделке фасадов необходимо использовать современные покрытия. |
| 13. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | При зонировании участка предусмотреть входную зону, стоянку для 1-ой машины, жилую зону, зону отдыха, небольшой огород, разместить плодовые деревья и кустарник. Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется, засаживается цветниками и клумбами. |

Приложение 2

Поэтажные планы



Приложение 3

Место и район строительства объекта с предоставлением ситуации

