ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

*ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ*

*ЧЕМПИОНАТНОГОЦИКЛА2022–2023ГГ.*

КОМПЕТЕНЦИИ

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ «ЮНИОЫ»

14-16 ЛЕТ

*Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:*

[1. Форма участия в конкурсе: 2](#_Toc66870131)

[2. Общее время на выполнение задания: 2](#_Toc66870132)

[3. Задание для конкурса 2](#_Toc66870133)

[4. Модули задания и необходимое время 2](#_Toc66870134)

[5. Критерии оценки. 3](#_Toc66870135)

[6. Приложения к заданию. 4](#_Toc66870136)



1. **Форма участия в конкурсе**:Индивидуальный конкурс.
2. **Общее время на выполнение задания:**8 ч.
3. **Задание для конкурса**

Конкурс включает в себя кладку модулей из кирпича толщиной в полкирпича и в кирпич. Кроме простой кладки предусмотрена декоративная кладка с разными видами расшивки швов.

Конкурсное задание содержит два модуля, выполняемых последовательно. Время, указанное на выполнение каждого модуля, примерное. К выполнению модуля В не приступают, пока полностью не завершено выполнение модуля А. Модуль считается завершенным и подлежит оценке, если выполнены все элементы модуля и расшиты швы в соответствии с Конкурсным заданием. При выполнении Конкурсного задания все элементы модуля выполняются конкурсантом в строгом соответствии с Конкурсным заданием. Запрещается замена и упрощение элементов модуля. Такие нарушения будут расцениваться как нарушение конкурсантом Кодекса этики, приводящие к дисквалификации конкурсанта.

1. **Модули задания и необходимое время**

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование модуля** | **Соревновательный день (С1, С2, С3)** | **Время на задание** |
| **A** | 2022 | С1, С2 | 6 |
| **B** | Декоративная кладка |  С2 | 2 |

*Модуль A: 2022.*

Модуль А выполняется из кирпича трех цветов в соответствии с чертежом. Модуль предполагает кирпичную кладку толщиной в кирпич и в полкирпича, располагаемых вертикально (на ребро)и горизонтально с элементами декоративной кладки.Кладка модуля ведется на растворе. Швы модуля обрабатываются согласно заданию.

Модуль считается завершенным и подлежит оценке, если выполнены все элементы модуля и расшиты швы в соответствии с Конкурсным заданием.

При выполнении Конкурсного задания все элементы модуля выполняются конкурсантом в строгом соответствии с Конкурсным заданием. Запрещается замена и упрощение элементов модуля.

*Модуль С: Декоративная кладка.*

Модуль С включает в себя декоративную кладку их кирпича, располагаемого вертикально и горизонтально, предусмотренных в модуле А. Кладка модуля С ведется на растворе. Швы модуля обрабатываются согласно заданию.

1. **Критерии оценки.**

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Баллы** |
| **Судейские аспекты** | **Объективная оценка** | **Общая оценка** |
| А | Размеры |  | 14 | 14 |
| В | Горизонталь |  | 7 | 7 |
| С | Вертикаль |  | 14 | 14 |
| D | Выравнивание |  | 7 | 7 |
| E | Углы |  | 2 | 2 |
| F | Детали |  | 8 | 8 |
| G | Швы | 8 |  | 8 |
| H | Отделка | 4 |  | 4 |
| I | Стыки | 6 |  | 6 |
| **Итого** | **18** | **18** | **52** |

1. **Приложения к заданию.**

**Модуль А«2022»**

Расход материала:

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм коричневого цвета – 50 шт.

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм красного цвета – 160 шт.

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм жёлтого цвета – 25 шт.

раствор кладочная сухая смесь, известково-песчаный раствор – 0.25 куб. м

Толщина швов – 10 мм, Виды обработки швов указаны на чертеже.

