ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»

**Наименование компетенции**: «Облицовка плиткой»

**Формат участия в соревновании**: индивидуальный

**Описание компетенции.**

Облицовщик - плиточник - это квалифицированный рабочий, занимающимся укладкой разных типов плитки. Он должен уметь работать   
с разными видами строительных смесей. Плиточники могут проводить наружные и внутренние работы, выполняя: демонтаж старого покрытия; подготовку поверхности; облицовку пола и стен; затирку швов.

Профессия облицовщика – плиточника – одна из интереснейших строительных профессий.

По версии Минтруда РФ профессия плиточника-облицовщика вошла   
в ТОП-50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда специальностей среднего профессионального образования. По статистике популярных сайтов поиска работы, каждый месяц в разных регионах России открывается примерно 1100 вакансий плиточника-облицовщика. Это значит, что мастера не останутся без хорошо оплачиваемой работы. По крайней мере, до тех пор, пока не перестанут возводить и отделывать дома, используя традиционные стройматериалы.

Плиточники могут проводить наружные и внутренние работы. В обязанности специалиста входит следующее:

* Произведение точных замеров оформляемой площади.
* Расчет нужного количества материала, смеси и пр.
* Облицовка внутренних помещений, фасадов, элементов благоустройства.
* Сортировка плитки по цвету и размеру.
* Разметка поверхности для облицовки, резка плитки по разметке.
* Приготовление растворов и сухих смесей.
* Обработка поверхности основания перед облицовкой.
* Демонтаж остатков старой плитки.
* Тщательная обработка стыков и швов.
* Ремонт облицованных поверхностей по необходимости.
* Консультирование клиентов относительно выбора подходящего облицовочного материала и его свойств.

К личностным качествам относятся:

* ответственность;
* физическая сила и выносливость;
* хорошее зрение;
* аккуратность;
* организованность;
* склонность к рутинной работе;
* внимательность;
* стрессоустойчивость;
* коммуникабельность.

Любое строительство – это сложный многоступенчатый процесс, включающий в себя организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные, отделочные, пусконаладочные и многие другие работы. Результатом строительства является здание или сооружение,   
с полным комплектом документации, действующими инженерно-технологическими системами и комплексом других работ, позволяющих обрести зданию или сооружению законченный, эстетический   
и облагороженный вид. Именно специалисты плиточники придают помещениям и зданиям завершенный вид.

Перспективы карьерного роста, возможные пути развития плиточника:

* Специализация: плиточники могут специализироваться на укладке конкретных видов плитки, в работе на конкретных объектах. Профессия имеет 2-5 разряды, предполагает следующий рост: младший специалист – старший специалист – ведущий специалист – бригадир. Дальнейший рост предполагает повышение уровня образования.
* Смежные специализации: штукатур, маляр, настильщик полов, каменщик и т.п.

При этом профессия плиточника может предполагать   
и предпринимательский путь развития. В данном случае человек может начать заниматься собственным делом, работать на себя или открыть свою фирму.

**Нормативные правовые акты.**

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:

* ФГОС СПО

1. ФГОС СПО по специальности 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2022 г. № 340 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2022 г. № 68841);
2. ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018   
   г. № 2 (ред. от 01.09.2022 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 г. № 49797);
3. ФГОС СПО по специальности 08.01.06 Мастер сухого строительства. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2017 г. № 1247 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2018 г. № 49703);
4. ФГОС СПО по специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Приказ Минобрнауки России   
   от 09.12.2016 г. № 1545 (ред. от 17.12.2020 г.) (Зарегистрировано   
   в Минюсте России 22.12.2016 г. № 44900).

* Профессиональный стандарт

1. Профстандарт: 16.104 Плиточник. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 12н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017   
   г., регистрационный № 45388)

* ЕТКС

1. [Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).](http://www.aup.ru/docs/etks/etks-69/) Выпуск 3, Раздел «Строительные, монтажные   
   и ремонтно-строительные работы», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 г. № 243 (ред. от 30.04.2009 г.).

* ГОСТы

1. ГОСТ 13996-2019 Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 г. № 1017-ст);
2. ГОСТ 27180-2019. Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Методы испытаний (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 г. № 1018-ст);
3. ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2018 г. № 923-ст);
4. ГОСТ Р 58271-2018 Смеси сухие затирочные. Технические условия (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2018 г. № 925-ст).

* СанПин

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 г. № 61893).

* СП (СНИП)

1. СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утвержден Приказом Минстроя России от 27.02.2017 г. № 128/пр) (ред. от 17.12.2021 г.);
2. СП 163.1325800.2014 Свод правил. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа (утвержден Приказом Минстроя России от 07.08.2014   
   г. № 439/пр) (ред. от 27.12.2021 г.);
3. СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП   
   12-01-2004 (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 г. № 861/пр) (ред. от 28.03.2022 г.).

В компетенции используются следующие нормативные правовые документы:

1. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом   
   и приспособлениями» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 г. № 61411);
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479   
   (ред. от 21.05.2021 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенцииопределяется профессиональной областью специалиста и базируется   
на требованиях современного рынка труда к данному специалисту*.*

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды деятельности/трудовые функции** |
|  | Выполнять подготовительные работы при производстве |
|  | Выполнять облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наружных, наклонных поверхностей зданий  и сооружений. |
|  | Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности |
|  | Выполнять ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий. |
|  | Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой |