ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ *ДЛЯ ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ* *«ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2023–2024 г.».*

КОМПЕТЕНЦИИ

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ

*Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:*

[1. Форма участия в конкурсе: 2](#_Toc66870131)

[2. Общее время на выполнение задания: 2](#_Toc66870132)

[3. Задание для конкурса 2](#_Toc66870133)

[4. Модули задания и необходимое время 2](#_Toc66870134)

[5. Критерии оценки. 3](#_Toc66870135)

[6. Приложения к заданию. 4](#_Toc66870136)

1. **Форма участия в конкурсе**: Индивидуальный конкурс.
2. **Общее время на выполнение задания:** 4 часа
3. **Задание для конкурса**

Конкурсное задание включает в себя кладку модулей толщиной в полкирпича расположенных горизонтально, вертикально (стоймя), наклонно, с элементами декоративной кладки, кладкой орнамента из кирпича с разными видами перевязки.

Конкурсное задание содержит один модуль. Время, указанное на выполнение одного модуля 4 часа. Модуль считается завершенным и подлежит оценке, если выполнены все элементы модуля в соответствии с Конкурсным заданием. При выполнении Конкурсного задания все элементы модуля выполняются конкурсантом в строгом соответствии с Конкурсным заданием. Запрещается замена и упрощение элементов модуля.

1. **Модули задания и необходимое время**

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование модуля** | **Соревновательный день (С1, С2, С3)** | **Время на задание** |
| **A** | Модуль Щит | С1 | 4 часа  |

*Модуль Щит:*

Модуль Щит выполняется из кирпича трех цветов в соответствии с чертежом. Кладка модуля ведется на растворе. Швы модуля обрабатываются согласно заданию.

1. **Критерии оценки.**

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Баллы** |
| **Объективная оценка** | **Общая оценка** |
| А | Размеры | 6 | 6 |
| В | Горизонталь | 2 | 2 |
| С | Вертикаль | 4 | 4 |
| D | Выравнивание | 7 | 7 |
| Е | Угол | 1 | 1 |
| F | Судейская оценка |  | 10 |
| **Итого** | **20** | **30** |

**Приложения к заданию.**

**Модуль Щит»**

 Расход материала:

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм красного цвета – 65 шт.

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм коричневого цвета – 22 шт.

кирпич полнотелый/пустотелый 250х120х65 мм желтого цвета – 45 шт.

раствор известково-песчаный/кладочная сухая смесь – 0,2 м3

**Модуль Щит оценивается согласно Методической рекомендации (приложение 1)**

****